PAGE  
19.092.00.000 ТО  стр. 7

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИИ

ОАО «Алатырский механический завод»

КОТЕЛ  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  КОМБИНИРОВАННЫЙ

ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

    19.092.00.000 ТО
1 ВВЕДЕНИЕ

1.1  Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения технических характеристик, устройства и правил эксплуатации котла отопительного комбинированного 19.092.00.000 

2  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Котел отопительный комбинированный 19.092.00.000 предназначен для теплоснабжения пассажирских вагонов дальнего следования, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя.

2.2 Котел устанавливается взамен выработавших свой срок службы отопительных котлов 836.41.20.000 в вагон модели 61-836 (г. Тверь)

2.3 Котел предназначен для работы на  твердом топливе, электроэнергии высокого напряжения или одновременном использовании обоих энергоносителей.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и характеристики котлов должны соответствовать значениям, указанным ниже:

 Габаритные размеры, мм

- высота                                                                       



 -    2980

- диаметр (наибольший)                                            



 -      824

Номинальная мощность электронагревателей, кВт    



 -        48

Площадь поверхности нагрева, м2                                



 -     2,92

Теплопроизводительность, Ккал/час                            


 
 -  30000

Масса котла без воды, кг                                               


 
-      651

Емкость водяной рубашки, л                                     


 
            -      350 

Допустимое рабочее давление, кг/см2, не более         


 
-       0,5 

Допустимая температура воды, °С , не более               


 
-        95 

В качестве теплоносителя применяется вода техническая или питьевая по ГОСТ 2874 

Монтажные и присоединительные размеры см. Рисунок 1.
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Рисунок 1. Монтажные и присоединительные размеры

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Котёл представляет собой сборно-сварную конструкцию, функционально разделенную на топку I (см. Принципиальную схему рисунок 2)  окружающую ее водяную рубашку II и наружный кожух водяной рубашки III.

4.2 Для удобства монтажа и обслуживания при эксплуатации топка и кожух конструктивно раз​делены на несколько сборочных единиц. Конструкция котлов предусматривает установку непо​средственно в пространство водяной рубашки трубчатых электронагревателей V. Для защиты неизолированных частей электронагревателей и подводящей электропроводки от несанкцио​нированного замыкания или повреждения, а также для обеспечения электробезопасности предназначен пылевлагонепроницаемый колпак IV.

4.3 Работа котлов состоит в превращении энергии сгорания твердого топлива, а также подве​денной извне электроэнергии в тепловую энергию воды, заполняющей внутреннее пространст​во водяной рубашки и трубопроводов системы отопления вагона.
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Принципиальная схема Рисунок 2
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1  Монтаж и техобслуживание электронагревателей следует производить при полностью обесточенных котлах специально подготовленным персоналом. При эксплуатации котёл должен быть надежно заземлен.

5.2  При эксплуатации системы отопления необходимо следить за наличием воды в расши​рительном бачке. Во избежание прекращения циркуляции воды и перегрева котла не допускать работы системы отопления, частично заполненной водой.

5.3  При прекращении работы котла в зимнее время на продолжительный срок (свыше суток) необходимо полностью освободить систему отопления от воды во избежание ее замерзания. 

5.4  Запрещается:

1) быстро дополнять горячий котел холодной водой

2) пользоваться горячей водой из котла для бытовых целей

3) производить растопку котла с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (керосин, бензин, масло и др.)

5.5  При эксплуатации температура воды в котле не должна превышать 95 °С.

6  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1  Электрическое отопление котла, проверку технического состояния и техническое об​служивание электрической части оборудования котла производить в соответствии с требова​ниями специальной инструкции.

6.2  Перед началом растопки котла твердым топливом необходимо:

1) наполнить систему отопления водой до максимального уровня

2) очистить котел от шлака и золы через отверстие зольника (см. рисунок 2)

3) проверить наличие тяги

           6.3  Растопку производить бумагой и сухими, мелко наколотыми дровами. При появлении устойчивого пламени открыть крышку зольника 5. Когда дрова хорошо разгорятся загрузить топку топливом (каменный уголь, кокс, торфяной брикет, дрова). Интенсивность горения регу​лировать перестановкой крышки зольника.
6.4 Для ускорения циркуляции теплоносителя в подключенной к котлу системе отопления, следует привести в действие циркуляционный насос, предварительно установив запорно-регулирующую арматуру в соответствующее положение.

6.5 Наиболее экономичная работа котла достигается при его непрерывной работе. При этом чистку колосниковой решетки 1 и зольника 4 производить не реже двух раз в сутки.                                                                                                                                 

7  ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Техническое состояние котла (кроме электрической части) следует проверять перед каж​дой растопкой котла визуальным осмотром на предмет выявления течи.

7.2 Техническое обслуживание котла (кроме электрической части) заключается в периоди​ческой очистке дымовой трубы и удаления накипи на внутренних поверхностях водяной ру​башки.

Очистку дымовой трубы следует производить один раз в год, а удаление накипи при  ремонте вагона в объеме КР-1 и КР-2.

7.3 Для удаления накипи котел должен быть изъят из вагона. Накипь удалять с помощью раствора, состоящего из четырех частей воды и одной части соляной кислоты по ГОСТ 857. При необходимости концентрация кислоты может быть повышена. Раствор следует приготов​лять вне котла. В зависимости от толщины слоя накипи, раствор следует оставлять в котле 4-8 часов. После слива раствора котел следует промыть водопроводной водой под давлением 0,15-0,2 кг/см2. После промывки водопроводной водой котел еще раз наполнить водным раствором едкого натра по ГОСТ 2263 концентрацией 0,125кг на 280 литров воды, выдержать 5-6 ча​сов и опорожнить.

8  ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

8.1  Необходимое взаимное расположение составных частей котлов определять с учетом мон​тажных рисок

8.2  Перечень наиболее часто встречающихся и возможных неисправностей в работе котлов приведен в таблице:

	Наименование неис​правности, внешние проявления и допол​нительные признаки

	Вероятная 

причина
	Метод устранения
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1.Плохое горение твердого топлива. Топливо не разжига​ется

	Плохая тяга

	Открыть на большую величину крышку зольника, очистить от сажи дымовую трубу

	

	2.Появление течи или каплеобразования воды в местах резьбо​вых или фланцевых соединений


	Ослабление затяжки или неравномерная

затяжка гаек.

	Подтянуть гайки. Если течь или каплеобразование не уст​ранились, прекратить эксплуа​тацию котла и полностью опорожнить систему отопления.

Неисправность устранить за​меной уплотнений после час​тичной или полной разборки котла.


	

	3.Появление течи, каплеобразования или запотевания в местах сварных швов или непосредственно на поверхностях сталь​ных листов внутри и снаружи котла
	Трещина или прогар в 

металле вследствие 

термического, механического или химического воздействия. 
	Немедленно прекратить эксплуатацию котла и слить воду. 

Неисправность устранить приваркой накладок в дефектных местах после частичной или полной разборки котла.
	


9. ПРАВИЛА   ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1  При подготовке к хранению и транспортировке котла необходимо заглушить все отвер​стия, открывающиеся в полость водяной рубашки. Для отверстий с фланцами следует приме​нять металлические пластины с креплением их болтами. Для резьбовых отверстий следует ис​пользовать резьбовые пробки.

9.2  Консервацию и упаковку котла производить по варианту ВЗ-0/ВУ-0 по ГОСТ 9.014.

9.3 Транспортировать котлы допускается любым видом транспорта в собранном или час​тично разобранном виде в вертикальном положении.

9.4  При транспортировании котлы должны быть надежно закреплены.
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